Galería de imágenes: Las 9 cosechadoras-trilladoras más potentes del mundo

**Las 9 superheroínas del campo – Las 9 cosechadoras-trilladoras más potentes del mundo**

**Lo que el agricultor no consigue hacer solo, lo hace con su cosechadora-trilladora: esta corta, trilla, separa y limpia el grano, las semillas y la paja en un abrir y cerrar de ojos. Ya sea una cosechadora convencional, axial o híbrida, su rendimiento es notable en cualquier forma.**

Se sorprenderá al descubrir en nuestra galería de imágenes la potencia de estas cosechadoras, cuyos motores son comparables a los de coches deportivos (la clasificación comienza en 500 CV). En el ranking han entrado máquinas agrícolas de las mejores marcas, como por ejemplo John Deere, Fendt, Case o New Holland.

Aunque las cosechadoras-trilladoras son todas gigantescas y muy potentes se mueven con una precisión casi milimétrica y sus enormes depósitos de grano se vacían en poco tiempo.

En nuestra galería de imágenes puede ver cómo son y de qué son capaces estas sofisticadas cosechadoras. ¡Esperamos que le guste! 😉

El equipo de Surplex

**Su persona de contacto**

Dennis Kottmann
Jefe de Marketing
www.surplex.net

Tel. : +49-211-422737-28

Fax : +49-211-422737-17
Email: [dennis.kottmann@surplex.com](http://dennis.kottmann@surplex.com)

**Galería completa:**

[<https://www.surplex.net/es/cosechadoras-trilladoras-mas-potentes/>](https://www.surplex.net/es/las-9-cosechadoras-trilladoras-mas-potentes/)

**Reimpresión gratuita.** Se deberá indicar la fuente de las imágenes.

**Fuentes de las imágenes y clasificación:**

1. New Holland CR10.90 // CNH Industrial (652 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. Fendt IDEAL 9T // AGCO GmbH (647 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. Case IH Axial-Flow 9240 // CNH Industrial (634 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. Claas Lexion 780 // CLAAS KGaA mbH (626 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. John Deere S790 // Deere & Company (625 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. New Holland CR9090 // CNH Industrial (591 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. Claas Lexion 770 Terra Trac // CLAAS KGaA mbH (585 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. John Deere S690i // Deere & Company (530 CV)
* Fuente de la imagen: Fabricante
1. Case IH 9120 // CNH Industrial (530 CV)
* Fuente de la imagen: Wikipedia

*Nota: potencia en caballos de vapor (CV)*

**Pies de foto:**

**Octava posición:** la *John Deere S690i* comparte el octavo lugar con la *CASE IH 9120* de CNH Industrial, ya que ambas tienen una potencia de 530 CV. Más concretamente, la CASE IH 9120 tiene un motor Cursor 13 del fabricante FPT.

**Octava posición:** el octavo puesto es para Deere & Company y su cosechadora-trilladora *John Deere S690i*. Esta enorme cosechadora tiene un motor de 530 CV.

**Séptima posición:** la cosechadora-trilladora *Claas Lexion 770 Terra Trac*, del grupo de maquinaria agrícola del mismo nombre, está en la séptima plaza con su motor OM502LA de Mercedes-Benz y una potencia de 585 CV.

**Sexta posición:** la *New Holland* *CR9090* obtiene la sexta posición en nuestra clasificación de las cosechadoras-trilladoras más potentes del mundo. Su motor tiene una potencia de 591 CV.

**Quinta posición:** está claro por qué la *John Deere S790* de Deere & Company ha alcanzado el quinto lugar. Con su motor de 625 CV, está justo detrás de la Clase Lexion 780.

**Cuarta posición:** la cuarta plaza la ocupa la cosechadora-trilladora *Claas Lexion 780* de CLAAS KGaA mbH gracias a su motor OM 502 de Mercedes-Benz, de 626 CV. Esta potencia es necesaria para poder moverse con un depósito de grano de hasta 13,5 toneladas.

**Tercera posición:** CNH Industrial vuelve a aparecer en la clasificación, esta vez con su *Case IH Axial-Flow 9240*. Gracias al motor Cursor-16 de FPT Industrial y sus 634 CV de potencia, este coloso se desplaza de forma fiable entre las hileras, por lo que sin duda merece el tercer puesto.

**Segunda posición:** la medalla de plata es para el grupo de maquinaria agrícola AGCO y su cosechadora-trilladora *Fendt IDEAL 9T*, equipada con un motor MAN de 647 CV. Está provista con uno de los depósitos de grano más grandes, que tiene capacidad para 17.100 litros y una velocidad de repostaje de 210 litros por segundo.

**Primera posición:** en el número 1 encontramos a la cosechadora-trilladora más potente del mundo, la *New Holland CR10.90* de CNH Industrial. Su peso en vacío es de casi 25 toneladas y está propulsada por un moderno motor Cursor 16, de 652 CV. Estableció un récord mundial al trillar 797.66 toneladas de trigo en 8 horas.